调研设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数或性能指标
	设备数量
	单位
	是否允许进口

	1
	普通病床 (含床头柜）
	一、规格要求


1、外形尺寸：≥长2060mm×宽970mm×高530mm； 床面尺寸：≥长1900mm×宽850mm。

二、功能要求


1、摇杆为双组隐藏结构，设置限位保护；双向限位保护运转次数≥10万次。摇杆把手为 ABS 材质，与床头尾板配色一致，结构加厚。

2、病床可灵活调节背部及腿部折起功能，背部折起80°±5°；腿部折起40°±5°。

3、床体均布静载荷（24h）：500KG；均布动载荷（24h）：300KG；额定承载≥250Kg，加载后无永久变形。

4、护栏为全覆式，具有防夹手功能，总长1500±50mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；护栏支柱为不锈钢材质，可收放，收起状态高于床垫。

5、床底设置 6 个引流袋挂钩、4 个输液杆插孔。

6、床底面离地高度≥430mm。

7、床头板、床尾板为插装快拆结构；床尾板设置信息卡槽。

8、配套环保麻棕防阻燃床垫，可清洗；甲醛释放量按照QB/T1952.2-2011标准，数值≤0.5。
三、材质要求


1、床架采用符合 GB/T3094 标准的优质冷轧异型钢管，主架管材壁厚≥1.5mm，抗弯强度满足医用病床载荷要求。

2、床头尾板采用全新 PP 原生料，符合 GB28481-2012 邻苯二甲酸酯≤0.1

床面板为碳钢板，厚度≥1.2mm，板面开设透气孔，板面防滑。

4、金属构件表面处理工序：除油、除锈、磷化、电泳底漆、静电粉末喷涂；涂层具备抗菌性能，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌有效。

5、脚轮规格 5 寸，带刹车。

6、输液杆：两节不锈钢升降输液杆，带防脱落挂钩，可平稳升降无卡顿。
四、配置要求
序号

名称

单位

数量

备注

1

床体

套

1

2

床头尾板

对

1

插式

3

铝合金护栏

对

1

4

脚轮

只

4

5

杂物架

个

1

6

输液架

个

1

7

床垫

张 

1

≥8CM

8

ABS餐板

张

1

9

ABS床头柜

个

1


	300
	张
	否

	2
	ICU 病床 (含床头柜）
	一、规格要求
外形尺寸：≥长 2150mm× 宽 1080mm，床体高度调节范围 420～620mm。
二、电动调节功能要求
1、背部抬升：0°～70°（±5°）

2、腿部抬升：0°～35°（±5°）

3、整体电动升降：420～620mm

4、具备背腿联动调节功能

5、支持前倾、后倾体位调节

6、配置安全电压驱动电机 4 台，配套控制盒 1 组；配备手持控制面板，可独立操控全部体位动作

三、技术要求
1、床头、床尾板：ABS 工程塑料吹塑成型，可拆卸，结构稳定。
2、床面板：冷轧钢板整体冲压成型，板厚≥1.2mm；凹型多孔透气结构，板面防滑；无外露焊点；背部加装钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。
3、床体主骨架：采用 40×60×1.5mm 矩形冷轧钢管焊接成型；整床额定承载≥240kg，加载无永久变形。
4、金属表面预处理，全自动静电粉末喷涂，涂层附着力牢固，内外防锈。
5、护栏：四片分离式欧式护栏，ABS 材质；带防夹手结构；升降配置阻尼器，可平稳降噪；护栏收起后隐藏于床框下方，与床面平齐。
6、脚轮：125mm 静音中控轮，联动刹车系统；双轮饼结构，防水防尘，制动可靠。
四、配置要求：

1.床体 1套
2.不锈钢伸缩输液架 1根
3.手控器 1个
4.引流勾 2个
5.床头床尾 1套
6.四片式护栏  1套
7.中控脚轮刹车 1套
8.≥8cm床垫 1件

	20
	张
	否

	3
	输液椅
	一、规格要求

外形尺寸：≥1000mm×600mm+100mm×400mm+750mm
二、技术要求
1、主体板材厚度≥1.5mm，碳钢板材质。

2、采用汽车座椅式调节开关，可调节坐姿、躺姿，调节顺畅。

3、扶手为木纹色塑料件，圆弧造型。

4、两侧各设置 1 个输液杆插孔，配套输液吊杆高度可调。

5、椅面折叠连接件为钢制构件，配活动转套，承压能力强，转动无明显异响。

6、椅面额定载荷≥150kg，加载无永久变形。

7、扶手主框：碳钢圆管 φ38×1.2mm；椅面外围框：碳钢圆管 φ25×1.0mm，弯管成型。

8、坐垫、靠背：皮革面层，内置 50mm 高密度海绵 + 12mm 基板。

9、椅腿配置塑胶脚垫，降噪防滑。

10、金属构件表面处理：除油、除锈、磷化、电泳底漆、静电粉末喷涂；涂层具备抗菌性能，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌有效。
	80
	张
	否

	4
	不锈钢推车床
	一、规格要求


1、外形尺寸：≥长1900mm×宽600mm×高650mm。                                   

二、功能要求


1、床体额定承载重量≥200Kg，加载后不产生变形。

2、配置2个充气铝合金轮，2个5寸豪华脚轮，适用于各种不同路况。

3、护栏可上下翻转，采用不锈钢弹簧，不易生锈。

4、上下车体抬动对接部分，采用φ19mm不锈钢圆管弯制成型，不管任意方向，都可以轻松对接牢固。

5、床面上预留输液架插孔，配备不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套。

6、床垫上配备捆绑带，可固定病人不会滑落。

7、推车下部设有置物栏。

三、材质要求


1、上下担架采用φ32×1.5mm的优质304#不锈钢圆管，床体焊接质量坚实牢固，焊缝工整。

2、下担架横管采用φ25×1.2mm优质304#不锈钢圆管，床体焊接质量坚实牢固，焊缝工整。

3、输液管采用φ19×1.0mm和φ16×1.0mm优质不锈钢圆管。

4、≥5公分高密度海绵外覆环保皮革。
	32
	台
	否

	5
	不锈钢抢救车
	1、规格尺寸：（长 × 宽 × 高）≥650×400×860mm 。
2、板材：柜体板材厚度≥1.0mm，304 不锈钢；框架采用 Φ25×1.1mm 不锈钢圆管。
3、加工工艺：焊缝平整，内外无毛刺、锐边；螺丝、导轨等构件设置防护结构，避免划伤。

4、储物结构：下部左侧带锁单开门；右侧上方配置抽屉，采用双节静音滑轨；右侧下方带锁单开门，可放置污物桶。

5、脚轮：静音万向轮，对角刹车结构；轮内含自润滑轴承，轮体耐磨，具备防缠绕结构，转动顺畅。

6、使用性能：表面不易积尘，耐酸碱、耐医用消毒剂腐蚀，便于清洁消毒；台面承重后无塌陷变形。
	32
	台
	否

	6
	红木诊床
	1、整体尺寸（长 × 宽 × 高）≥1900×700×700mm。
2、床体为实木框架结构，配置柜门、抽屉，具备储物功能。

3、床面配置加厚海绵垫层，外覆皮革面层。
	100
	张
	否

	7
	隔帘（导轨+隔帘）
	一、规格要求：

1、U型隔帘轨道：（长 × 宽 × 高）≥2.3×1.5×2.3米，每套配置2个封头，35个滑车。

2、隔帘布：幅宽 9m，高度≤2.8m，带网结构，素色蓝色，配套绑带和挂钩。

二、技术要求

1、克重：≥220g/㎡。
2、颜色和图案：须按照采购人提供颜色和图案进行定制。

3、阻燃等级：≥B1级。

4、无甲醛标准：未检出。
5、PH值：4.0～6.0。

6、异味：无异味。

7、水洗尺寸变化率：+2%至-4%。
8、可分解致癌芳香胺染料：未检出。
	500
	米
	否

	8
	治疗车
	1、材质：304不锈钢

2、规格：（长 × 宽 × 高）≥750×400×850mm 

3、层数：2层-3层可选

4、轮子类型：万向静音耐磨轮
	100
	台
	否

	9
	移动地拖架
	1、材质：304不锈钢

2、规格：（长 × 宽 × 高）≥700×420×1000mm 

3、带万向轮可移动
	30
	个
	否

	10
	不锈钢骨科牵引床
	一、规格要求


外形尺寸：（长 × 宽 × 高）≥2100mm×900mm×500mm；                                   

二、功能要求

1、摇杆采用两组隐藏式设计，带限位保护装置，摇杆把手采用ABS工程塑料注塑成型，颜色与床头尾板配套。

2、背部折起80°±5°； 两腿部折起40°±5°。

3、床体额定承载重量≥300Kg。

4、护栏为全覆式，具有防夹手功能，总长1500±50mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；护栏支柱为不锈钢材质，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，颜色与床头尾板配套。

5、床底配置引流袋挂钩≥6 个，输液杆插孔≥4 个。

6、床底面离地高度≥430mm。

7、床头尾板对称式插座，可快速拆卸，满足临床急救需求，床尾外侧设有患者信息插槽。

三、材质要求
1、床母与底架：采用≥φ60×30×2.0mm的冷轧钢管。

2、床头尾板：ABS 材质一体注塑成型，不易褪色，耐老化。

3、床面板：碳钢板厚度≥1.2mm，板面冲压透气孔，兼具防滑、透气效果。

4、床体金属表面采用双重喷涂处理技术，涂料属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。

5、床脚：采用5寸万向轮。

四、配置要求

序号

名称

数量

1

床体

1套

2

护栏

1对

3

床垫

1张

4

牵引组件

1套

5

餐桌板

1张

6

输液杆

1只

7

杂物架

1只

8

鞋架

1只

9

床头柜

1个


	120
	张
	否

	11
	不锈钢平板清洁推车
	1、材质：304不锈钢

2、尺寸：700×500mm

3、额定载重：≥500KG

4、轮子：4寸静音耐磨轮
	32
	台
	否

	12
	3人候诊椅
	一、椅座和椅背：

1、采用厚度≥1.0mm加硬冷轧钢板冲压成型，设有透气孔，板面为网孔。

2、座板靠背采用三角形大支架无椅托结构，支架厚度≥1.0mm，座面厚度≥1.0mm。座板、靠背配置皮革软包。 

3、尺寸要求：椅座宽度≥500mm，椅座深度≥430mm，椅背宽度≥500mm，椅背高度≥430mm

二、扶手与椅脚：

1、扶手材质：采用≥20×40mm冷拉蛋管弯型焊接成型，厚度≥1.0mm表面静电喷涂。 

2、站脚材质：采用厚度为≥1.0mm冷轧钢板冲压成型。脚宽度≥40mm，高度≥280mm，跨度长度≥580mm,脚底配用面橡胶脚垫，保护地面。

3、承重横梁：采用优质≥150mm×105mm×105mm三角形钢管制造，厚度≥1.5mm，静电喷粉处理。横梁两头配有PP塑料胶塞。
	300
	张
	否


